Description:

整個程式主要分為以下步驟:

1. Load images and exposures:

將拍好的照片，利用os與cv2兩個套件取出，並存進一個list之中，形成一個image list來提供後續使用。同時將image list中每張照片對應的exposure存入另一個exposure list中。

1. MTB alignment:

接著利用MTB algorithm將image list中的圖片對齊，使它們在相同位置上有相同的像素值。首先計算每個圖片的灰度版本，將其存儲在 gray\_images這個list中。接著計算圖片灰度值的中位數，作為計算的閾值，並根據每個像素是否大於閾值，將每個像素標記為 0 或 1。接下來使用binary bitmap來計算位移矩陣。對於每個圖像和每個位元，計算當前位圖和前一位圖之間的差異，並使用差異值計算位移向量，以獲得最終位移量。最後使用得到的位移矩陣將原始圖像對齊，獲得對齊後的圖像列表。

1. Sample pixels

得到對齊的圖像後就抽樣指定數量的pixel來進行運算。挑選的方式是:

首先將每個區域設為100x100，計算每個區域內像素值的標準差，然後選擇標準差最大的像素作為代表。每次都從一個區域選出像素代表，直到選出的樣本數到達指定數量。這些選中的像素組成了一個list。接著函式會對每個選中的像素，從每張圖片中取出該像素的值，存在一個叫samples 的list中。最後將samples return。

1. Construct HDR
2. Tone mapping

Experiment and Comparison

我們最後算出的response curve如下: